Прилог 4.

ЛИСТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОВРЕДА ПРОПИСА У ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА

| Број грешке | Врста грешке | Број испитаних транспортних јединица | Број грешака | Вредност грешака | Збир тежинских грешака  (б) x (ц) | Одредба RID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (а) | (б) | (ц) | (д) | (е) |
| 1. | Роба није дозвољена за транспорт |  |  | 1,0 |  |  |
| 2. | Транспортни документ /  Опис робе |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поље „RID” није обележено крстићем |  |  | 0,125 |  |  |
| 2.2 | UN-број и/или званични назив/технички назив робе за транспорт недостаје или је погрешан |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Недостају слова „UN” |  |  | 0,125 |  |  |
| 2.2.2 | UN број и/или званични назив робе за транспорт недостаје или је погрешан |  |  | 1,0 |  |  |
| 2.2.3 | Недостаје технички назив за материје и предмете (са UN бројем), који подлежу Посебним одредбама 274 или 318 у RID, поглавље 3.2, табела А, колона 6, додатно уз заједнички назив или Н.Д.Н- уз назив мора бити наведен и технички назив робе |  |  | 0,4 |  |  |
| 2.3 | Класификациони кôд/број узорка ознаке опасности недостаје или је погрешан |  |  | 0,4 |  |  |
| 2.4 | Група паковања недостаје или је погрешна |  |  | 0,4 |  |  |
| 2.5 | Додатни подаци према ст. 5.4.1.1.7, 5.4.1.1.9, 5.4.1.1.18 и 5.4.1.2.1 (f) и (g) RID недостају или су погрешни |  |  | 0,125 |  |  |
| 2.6 | Недостају прилози (то се односи на прилоге који су предвиђени у RID); сагласност надлежног органа са условима транспорта за одређене материје и предмете класа 1, 4.1 и 5.2 и информација о мерама које превозник по потреби треба да предузме за материје класе 7 |  |  | 1,0 |  |  |
| 2.7 | Број за означавање опасности недостаје или је погрешан (цистерна/расути терет) |  |  | 0,4 |  |  |
| 2.8 | Податак о броју и опису комада недостаје или је погрешан |  |  | 0,125 |  |  |
| 3. | Неадекватно попуњен транспортни документ, амбалажна средства празна, неочишћена |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Податак на пример „ПРАЗНА КОЛА ЦИСТЕРНА, ПОСЛЕДЊИ ТОВАР” или алтернативно „ПРАЗНА НЕОЧИШЋЕНА” односно „ОСТАЦИ ПОСЛЕДЊЕ САДРЖАНЕ МАТЕРИЈЕ” недостаје или је погрешан |  |  | 0,4 |  |  |
| 3.2 | UN број и/или званични назив/технички назив робе за транспорт недостаје или је погрешан |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Недостају слова „UN” |  |  | 0,125 |  |  |
| 3.2.2 | UN број и/или званични назив робе за транспорт недостаје или је погрешан |  |  | 1.0 |  |  |
| 3.2.3 | Недостаје технички назив (за материје и предмете са UN бројем), који подлежу Посебним одредбама 274 или 318 у RID, поглавље 3.2, табела А, колона 6, додатно уз заједнички назив или Н.Д.Н- уз назив мора бити наведен и технички назив робе |  |  | 0,4 |  |  |
| 3.3. | Класификациони кôд/број узорка ознаке опасности недостаје или је погрешан |  |  | 0,4 |  |  |
| 3.4 | Група паковања недостаје или је погрешна |  |  | 0,4 |  |  |
| 3.5 | Број за означавање опасности недостаје или је погрешан (цистерна/расути терет) |  |  | 0,4 |  |  |
| 3.6 | Додатни подаци према ст. 5.4.1.1.7, 5.4.1.1.9, 5.4.1.1.18 и 5.4.1.2.1 (f) и (g) RID недостају или су погрешни |  |  | 0,125 |  |  |
| 4. | Недостају информације о сигурносним вентилима према RID, став 5.4.1.2.2 (d) |  |  | 0,125 |  |  |
| 5. | Очигледни недостаци |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Тело цистерне је незаптивено, цурења, губитак товара |  |  | 1,0 |  |  |
| 5.2 | Губитак товара на доњим уређајима за пуњење и пражњење |  |  | 1,0 |  |  |
| 5.3 | Губитак товара на горњим уређајима за пуњење и пражњење |  |  | 1,0 |  |  |
| 5.4 | Поклопац куполе није затворен или су завртњи (шрафови) лабави (ако су видљиви одоздо) |  |  | 1,0 |  |  |
| 5.5 | Видљиви недостаци без губитка товара (пукотине, испупчења, штете од удара, видљиво осигурање неефикасно) |  |  | 0,4 |  |  |
| 5.6 | Вентил на дну/вентил за истакање није у положају „ЗАТВОРЕНО” |  |  | 1,0 |  |  |
| 5.7 | Заштитни поклопци недостају/нису заврнути на место |  |  | 0,4 |  |  |
| 5.8 | Слепе прирубнице / завртњи за причвршћивање недостају или су лабави |  |  | 0,4 |  |  |
| 5.9 | Преклопне табле |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Преклопне табле нису обезбеђене |  |  | 0,4 |  |  |
| 5.9.2 | Преклопне табле су погрешно отклопљене |  |  | 1,0 |  |  |
| 5.10 | Датум следећег испитивања цистерне прекорачен |  |  | 1,0 |  |  |
| 6. | Велике ознаке, ранжирне ознаке |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Велике ознаке, ранжирне ознаке недостају или су погрешне |  |  | 1,0 |  |  |
| 6.2 | Велике ознаке, ранжирне ознаке су оштећене (под појмом „оштећен” обухватају се и случајеви код којих велика листица опасности, ранжирна ознака, обележје или наранџасте табле нису исправне по облику, боји, димензији) |  |  | 0,4 |  |  |
| 6.3 | Ознака у складу са 5.3.3 RID (UN 3257 и UN 3258) недостаје, погрешна је или оштећена (под појмом „оштећен” обухватају се и случајеви код којих велика листица опасности, ранжирна ознака, обележје или наранџасте табле нису исправне по облику, боји, димензији) |  |  | 0,125 |  |  |
| 6.4 | Обележје у складу са 5.3.6 RID (материје опасне по животну средину) недостаје, погрешно је или оштећено (под појмом „оштећен” обухватају се и случајеви код којих велика листица опасности, ранжирна ознака, обележје или наранџасте табле нису исправне по облику, боји, димензији) |  |  | 0,125 |  |  |
| 6.5 | Наранџасте пруге недостају (течни, дубоко расхлађени течни или растворени гасови класе 2) |  |  | 0,4 |  |  |
| 7. | Наранџасте табле |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Наранџаста табла (цистерна/расути терет) недостаје или је погрешна |  |  | 1,0 |  |  |
| 7.2 | Наранџаста табла је оштећена (под појмом „оштећен” обухватају се и случајеви код којих велика листица опасности, ранжирна ознака, обележје или наранџасте табле нису исправне по облику, боји, димензији) |  |  | 0,4 |  |  |
| 8. | Званичан назив робе за транспорт и натпис на колима се не подударају (гасови класе 2 у цистернама) |  |  | 1,0 |  |  |
| 9. | Транспортна јединица претоварена |  |  | 1,0 |  |  |
| 10. | Транспортна јединица препуњена |  |  | 1,0 |  |  |